**询比采购文件**

**(全 册)**

**项目名称：润微产业园D6栋配电工程开关柜采购**

**采购人**：**江苏朗润商贸有限公司**

**编制日期：2024年11月**

**第一部分 询比采购须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | | **内 容** |
| **说 明** | | |
| **1** | | **招采人名称：江苏朗润商贸有限公司**  联 系 人：纪先生  电 话：18361782825  **报价地点：江苏省邳州市金融中心5号楼北楼三楼306** |
| **2** | | 项目名称：润微产业园D6栋配电工程开关柜采购 |
| **3** | | 合格的投标人来源：询比采购 |
| **4** | | **报名时间：2024年12月3日-12月6日10：30，可采取电话报名或现场报名。报名后方可提交报价文件，逾期招采人不予受理。**  **本项目采用资格后审，必要合格条件详见附件1。** |
| **报 价 和 货 币** | | |
| **\*5** | 报价：采用固定单价报价（包含所提供的货物全程运输、装车、税费等全部费用。并承担各类风险的费用。投标人一旦中标，招采人将不会对其报价做出其他补偿。）  **本项目最高限价人民币：润微产业园D6栋配电工程开关柜采购项目：469000.00元人民币（肆拾陆万玖仟圆人民币）** | |
| **\*6** | 报价货币：人民币  招采范围：详见本文件招采清单要求全部内容。 | |
| **报 价 书 的 编 制 和 递 交** | | |
| **\*7** | | 投标人资格要求：   1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 在中华人民共和国境内注册，独立承担民事责任能力的法人企业；   3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。  4、拟选派负责人：法定代表人或法人授权委托书。  5、投标文件递交截止日之前，投标人未在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；投标文件递交截止日之前，投标人未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。 |
| **\*9** | **报价文件的组成及要求：**   1. **投标函**   **（2）投标明细表（格式自拟）**  **（3）投标承诺书**  **（4）企业营业执照复印件（加盖公章）、品牌简介等（格式自拟）**  **（5）法定代表人或法人委托书及身份证复印件**  **以上材料需密封装订成册并符合投标密封条款（正、副本各一套）。** | |
| **10** | 投标有效期为： 提交投标文件截止期后10天（日历天） | |
| **\*11** | **投标文件的份数和签署**：正本： 1 份、副本：1份  1、明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。  2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，加盖法人单位公章和法定代表人印章或法人单位公章和法定代表人签字。  3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招采人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖投标人法定代表人或其代理人鉴章。 | |
| **\*12** | **提交投标文件截止时间：2024年12月9日15：00前**  **开标时间：2024年12月9日15时00分**  **开标地点：江苏省邳州市金融中心5号楼北楼三楼会议室** | |
| **开 标 程 序** | | |
| **13** | 1.投标申请人在规定的截止时间之前提交投标文件；  2.公开唱价。  3.评标、定评办法：采购单位按照满足服务质量、设计要求且报价总价最低的原则确定成交供应商（低于企业成本、高于招采控制价除外），设计文件见公告附件，自行下载。 | |
| **授 予 合 同** | | |
| **14** | 按照招采文件的规定规格、单价签订合同；**合同约定材料设备质量保证期为1年，**其他条款以招采人拟定为准。 | |
| **工 程 款 支 付** | | |
| **15** | **付款方式**：经供电部门验收后全额付款（付款前由投标人开具**13%增值税专用发票**，未提供增值税专用发票的招采人拒绝支付。） | |

**注意：本表内打有“\*”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对招采文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。**

投标人对本文件（全册）有异议或需要澄清，必须以书面形式于规定时间内报送招采人。投标人当以书面形式于2024年12月9日15：00之前报送招采人。

**附件1 资格审查必要合格条件：**

1、企业营业执照（复印件加盖公章）

2、法定代表人或法人委托书及身份证

**注：投标时需出示原件或有效证明原件，以上材料复印件需密封装订成册并符合投标密封条款（正、副本各一套）。**

**附件2 招采清单及控制价**

**本项目招采清单及控制价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 隔离柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,1250A,无开关 | 台 | 1 | 24000.00 | 24000.00 |  |
| 计量柜 | 高压开关柜,AC10kV,计量柜,小车式,1250A,CT:150/5 0.2S,PT:10/0.1/0.1KV 0.2 | 台 | 1 | 26000.00 | 26000.00 |  |
| 总开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA/4s,真空 | 台 | 1 | 30000.00 | 30000.00 |  |
| 压变柜 | 高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,无开关,10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV | 台 | 1 | 23000.00 | 23000.00 |  |
| 出线柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,25kA/4s,真空 | 台 | 4 | 24000.00 | 96000.00 |  |
| 低压开关柜（屏） | AC380V,抽屉式,进线,1600A,65kA，主变进线柜 | 台 | 4 | 32000.00 | 128000.00 |  |
| 0.4kv电容柜 | AC380V,固定式,160kvar。2500A,智能型  规格：5×20kVar+3×(3×6.67)kVar | 台 | 2 | 14000.00 | 28000.00 |  |
| 0.4kv电容柜 | AC380V,固定式,200kvar。2500A,智能型  规格：6×20kVar+4×(3×6.67)kVar | 台 | 2 | 13000.00 | 26000.00 |  |
| 馈线柜（屏） | AC380V,抽屉式,馈线,2500A,50kA。4×400A+1×250A | 台 | 4 | 20000.00 | 80000.00 |  |
| 直流屏 | DC220V,40AH | 台 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |  |
| 合计（元） | | | | 469000.00 | | |

**备注：1、本项目不接受总价超过469000.00元的投标报价。**

**2、报价单位须仔细研究图纸，谨慎报价。（图纸见公告附件）**

**附件3 投标文件模板**

**1、密封条：**

（投标单位公章） （投标单位公章）

项目名称：润微产业园D6栋配电工程开关柜采购

密 封 条

投标单位：

年 月 日 前不得启封

（投标单位公章） （投标单位公章）

**2、投标文件格式**

**封面**

**报价文件**

**项目名称：润微产业园D6栋配电工程开关柜采购**

**招 采 人：江苏朗润商贸有限公司**

**投标单位： （公章）**

**投标日期：**

**投 　标 　 函**

　江苏朗润商贸有限公司　：

（一）根据已获取的 润微产业园D6栋配电工程开关柜采购项目询比采购文件，按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，我单位经考察现场和研究文件后，愿以**总价：(小写) (大写) 元人民币，**按询比采购文件的要求承包本次招采范围内的全部工作（各项按实际数量结算）；

（二）贵单位的招采文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投　标　人（公章）：

法定代表人 (印章)：

年 月 日

**本页仅为示例，格式自拟**

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 隔离柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,1250A,无开关 | 台 | 1 |  |  |  |
| 计量柜 | 高压开关柜,AC10kV,计量柜,小车式,1250A,CT:150/5 0.2S,PT:10/0.1/0.1KV 0.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 总开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA/4s,真空 | 台 | 1 |  |  |  |
| 压变柜 | 高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,无开关,10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV | 台 | 1 |  |  |  |
| 出线柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,25kA/4s,真空 | 台 | 4 |  |  |  |
| 低压开关柜（屏） | AC380V,抽屉式,进线,1600A,65kA，主变进线柜 | 台 | 4 |  |  |  |
| 0.4kv电容柜 | AC380V,固定式,160kvar。2500A,智能型  规格：5×20kVar+3×(3×6.67)kVar | 台 | 2 |  |  |  |
| 0.4kv电容柜 | AC380V,固定式,200kvar。2500A,智能型  规格：6×20kVar+4×(3×6.67)kVar | 台 | 2 |  |  |  |
| 馈线柜（屏） | AC380V,抽屉式,馈线,2500A,50kA。4×400A+1×250A | 台 | 4 |  |  |  |
| 直流屏 | DC220V,40AH | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） | | | |  | | |
| 以上报价含税含运费，税率为13% | | | | | | |

**投 标 承 诺 书**

(招采单位名称)：

我单位有幸参加 项目的公开询比采购活动，在此承诺如下：

1、我单位对询价文件均知悉，无任何异议；

2、投标项目人员全部为本单位正式上岗人员；

3、本项目不串通投标、不转包、不违法分包、不私招乱雇人员；

4、遵守廉洁相关规定，不向招投标各方主体及监管部门行贿、受贿。

5、投标的品牌真实有效，若出现造假仿冒我单位承担一切法律后果。

以上承诺如有违反，愿自动放弃本次投标，接受相关部门处罚，并自愿退出邳州市场。

投　标　人（公章）：

法定代表人 (印章)：

**本页仅为示例，格式自拟**

**营业执照、品牌简介、资质等**

**授权委托书**

本授权委托书声明：我　　　　　 （姓名）系　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位名称）　　　　　　 （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加 项目的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　 　　　　性别：　 　 　年龄：

代理人联系电话：

投　标　人（公章）：

法定代表人（印章）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

|  |
| --- |
| （代理人身份证复印件粘贴处） |

附：